# WMMeasureChannelCallback

## 定義

  `#include <nitro/wm.h>`

      typedef struct WMMeasureChannelCallback
      {
          u16     apiid;
          u16     errcode;
          u16     wlCmdID;
          u16     wlResult;
          u16     channel;
          u16     ccaBusyRatio;

      } WMMeasureChannelCallback;

## 要素

apiid | コールバック発生の元となったAPIのIDです。WMApiid列挙型と同義です。 ここではWM_APIID_MEASURE_CHANNELに固定となります。
errcode | 非同期処理の結果です。WMErrCode列挙型と同義です。
wlCmdID | errcodeがWM_ERRCODE_FAILEDの場合、無線ファームウェアでエラーとなったコマンドのIDが格納されます。
wlResult | errcodeがWM_ERRCODE_FAILEDの場合、無線ファームウェアでエラーとなった要因コードが格納されます。
channel | errcodeがWM_ERRCODE_SUCCESSの場合、電波使用率を測定したチャンネルが格納されます。
ccaBusyRatio | errcodeがWM_ERRCODE_SUCCESSの場合、 0 〜 100 の範囲の電波使用率が格納されます。

## 説明

WM_MeasureChannel( )に対するコールバック関数に渡される構造体です。

## 履歴

2004/08/11 初版