# SCFG_IsClockSuppliedToCamera

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      void SCFG_IsClockSuppliedToCamera( void );

## 引数

なし。

## 返り値

TRUE ならば、カメラインターフェースブロックへのクロック供給がされています。
FALSE ならば、クロックは供給されていません。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 説明

カメラインターフェースブロックへのクロック供給の設定を取得します。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_SupplyClockToCamera()`

## 履歴

2007/10/03 初版