# MI_SetCartridgeRomCycle2nd

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `void MI_SetCartridgeRomCycle2nd( MICartridgeRomCycle2nd c2 )`

## 引数

c2 | カートリッジROM領域へのアクセスの2ndアクセスサイクル

## 返り値

なし。

## 説明

カートリッジROM領域への2ndアクセスサイクルを設定します。
1stアクセスサイクルを設定するのは `MI_SetCartridgeRomCycle1st()`で行います。
アクセスサイクルの計算方法とAGBカートリッジに関する注意については、 `MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle()` のリファレンスを参照ください。

引数c2 は、`MIRomCycle2nd` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_CTRDG_ROMCYCLE2_4` | 4サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE2_6` | 6サイクル

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`MI_SetCartridgeRomCycle1st, MI_GetCartridgeRomCycle1st, MI_GetCartridgeRomCycle2nd, MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle`

## 履歴

2005/03/01 リンク追加
2004/07/01 名前変更。2→2nd
2004/05/25 名前変更。Cartridge をつけた。
2003/12/18 初版