# MB_CommStartSendingAll

## 構文

  `#include <nitro/mb.h>`
  `BOOL MB_CommStartSendingAll(void);
  `

## 引数

なし

## 返り値

接続許可を受けている子機が存在していれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

現在親機から接続許可を受けている全ての子機に対してダウンロード開始通知を送信します。
接続許可を受けている子機が存在していれば TRUE を返します。
親機通信状態がMB_COMM_PSTATE_REQ_WAIT_TO_SENDである時、子機がダウンロード開始通知を待っていることを示します。

## 参照

`MBCommPState
MB_CommStartSending MB_CommGetParentState MB_CommGetChildUser MB_CommResponseRequest MB_StartParent MB_End
`

## 履歴

2004/09/10 説明記述を追加。
2004/09/09 初版