# WM_SetMPTiming

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      WMErrCode WM_SetMPTiming(
              WMCallbackFunc  callback ,
              u16             parentVCount,
              u16             childVCount
      );

## 引数

callback | 非同期処理が完了した時に呼び出されるコールバック関数を指定します。 このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。
parentVCount | フレーム同期通信時の親機処理の開始 V Count です。
childVCount | フレーム同期通信時の子機処理の開始 V Count です。

## 返り値

WMErrCode列挙型の処理結果を返します。

## 説明

フレーム同期通信モード時に MP 通信の準備を開始するタイミングを設定します。詳細は「ワイヤレス通信ライブラリ解説」を参照してください。

内部的に WM_SetMPParameter( )を呼び出しているラッパー関数です。

## 参照

`WM_SetMPParameter, WM_StartMP, WM_SetMPDataToPort`

## 履歴

2005/11/24 初版