# MBCommResponseRequestType

## 定義

  `#include <nitro/mb.h>`

      typedef	enum
      {
          MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_KICK,
          MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_ACCEPT,
          MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_DOWNLOAD,
          MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_BOOT
      } MBCommResponseRequestType;

## 説明

マルチブート親機から子機へ通知する接続応答を表す列挙定数を示します。
各値の意味は以下の通りです。

値 | 意味
MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_KICK | 子機の接続を拒否して切断させることを表します。
MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_ACCEPT | 子機の接続を許可してエントリー要求を受け入れることを表します。
MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_DOWNLOAD | 子機のダウンロード要求を許可してダウンロード開始を通知することを表します。 `MB_CommStartSending()` はこの定数を指定して`MB_CommResponseRequest()` を呼び出すことと等価です。
MB_COMM_RESPONSE_REQUEST_BOOT | 子機のブート要求を許可してブート開始を通知することを表します。 `MB_CommBootRequest()` はこの定数を指定して`MB_CommResponseRequest()` を呼び出すことと等価です。

## 参照

`MB_CommResponseRequest MB_CommStartSending MB_CommBootRequest`

## 履歴

2004/09/27 列挙値追加
2004/08/27 初版