# GX_SetVCount

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      void GX_SetVCount(s32 count);

## 引数

count | Vカウンタに設定するVカウント(202 <= count <= 211)

## 返り値

なし

## 説明

Vカウンタレジスタに値を書き込みます。書き込んだ値は、Vカウンタ更新時に反映されます。現在のVカウント値が202から211であることを確認した上で202から211の値を書き込んでください。
ただし、この関数の呼び出し中に 212 ラインになってしまった場合はVカウントを設定することができませんので、 確実を期すためには割り込み禁止にした上で 210 ラインまでに呼び出す必要があります。

注意：LCD に悪影響を及ぼす危険性があるため、以下の使用方法を禁止します。

- Vカウントを進める。
- 1フレームに2回以上呼ぶ。

また、MP 通信中にこの関数を使用してVカウントを設定すると親子のVブランク同期が乱れ、 MP通信のフレーム同期通信モードでの通信が安定して行えなくなりますので、MP 通信中はこの関数は使用しないでください。

## 参照

GX_GetVCount

## 履歴

Ver. 2007/11/26 注意書きを変更
Ver. 2007/10/16 MP 通信中の制約を追記
Ver. 2007/01/26 注意書きを追加
Ver. 2004/01/19 初版