G3_Direct3

# G3*_Direct3

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_Direct3(int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);
      void G3C_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);
      void G3BS_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);
      void G3CS_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);

## 引数

info | コマンドリスト情報
op | ジオメトリコマンド(g3.hに定義されているマクロG3OP_****)
param0 | パラメータ
param1 | パラメータ
param2 | パラメータ

## 返り値

なし。

## 説明

ジオメトリコマンドを直接指定します。opには引数の数が3個のコマンドを指定する必要があります。

## 参照

G3_Direct0, G3_Direct1, G3_Direct2

## 履歴

Ver. 2004/01/19