# WM_CopyBssid

## 構文

      #include <nitro/wm/ARM9/wm_api.h>

      static inline
      void WM_CopyBssid( const u8* src , u8* dst );
      static inline
      void WM_CopyBssid16( const u8* src , u8* dst );

## 引数

`src` | コピー元のBSSIDへのポインタ。 WM_CopyBssid16( ) では、このアドレスは16bit境界でアラインメントされている必要があります。
`dst` | コピー先のBSSIDへのポインタ。 WM_CopyBssid16( ) では、このアドレスは16bit境界でアラインメントされている必要があります。

## 返り値

なし。

## 説明

BSSIDのコピーをおこないます。
双方の比較アドレスが16bit境界でアラインメントされている場合に限り WM_CopyBssid16( ) が使用可能で、いくらかのパフォーマンス向上が得られます。

## 参照

`WM_IsBssidEqual WM_IsBssidEqual16`

## 履歴

2005/02/10 WM_CopyBssid16 を追加
2004/11/10 初版