MB_Init

# MB_ReadMultiBootParentBssDesc

## 構文

  `#include <nitro/mb.h>`
  `void MB_ReadMultiBootParentBssDesc(WMBssDesc* p_desc,
  u16 parent_max_size, u16 child_max_size, BOOL ks_flag, BOOL cs_flag);`

## 引数

p_desc | 親機情報を格納する`WMBssDesc`構造体へのポインタ
parent_max_size | 接続する親機が`WM_SetParentParameter()`で設定しているMP親機の最大送信サイズ このサイズは事前にアプリケーションで取り決めておいて指定する必要があります。
child_max_size | 接続する親機が`WM_SetParentParameter()`で設定しているMP子機の最大送信サイズ このサイズは事前にアプリケーションで取り決めておいて指定する必要があります。
ks_flag | 接続する親機が`WM_SetParentParameter()`で設定しているキーシェアリング設定フラグ この設定は事前にアプリケーションで取り決めておいて指定する必要があります。
cs_flag | 接続する親機が`WM_SetParentParameter()`で設定している連続転送設定フラグ この設定は事前にアプリケーションで取り決めておいて指定する必要があります。

## 返り値

なし

## 説明

自身がマルチブート子機であれば、`MB_GetMultiBootParentBssDesc()`で得られる親機情報をもとに
指定のメモリへ接続用情報を格納します。
この関数によって格納された`WMBssDesc`構造体はあたかも`WM_StartScan()`で取得した
親機情報と同じように扱うことができ、`WM_StartConnect()`の引数に与えることができます。

## 参照

`WM_SetParentParameter WM_StartScan WM_StartConnect
MB_GetMultiBootParentBssDesc
`

## 履歴

2004/10/05 初版