G3_Vtx10

# G3*_Vtx10

## 構文

      #include <nitro/g3imm.h>
      #include <nitro/g3b.h>
      #include <nitro/g3c.h>

      void G3_Vtx10(fx16 x, fx16 y, fx16 z);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3C_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3BS_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3CS_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);

## 引数

info | コマンドリスト情報
x | 頂点座標のX座標
y | 頂点座標のY座標
z | 頂点座標のZ座標

## 返り値

なし。

## 説明

頂点座標を設定します。パラメータはそれぞれ符号付固定小数点数で、符号+整数部3ビット+小数部6ビットに変換され、1ワードにパッキングされます。

## 参照

`G3*_Vtx, G3*_VtxXY, G3*_VtxXZ, G3*_VtxYZ, G3*_VtxDiff
`

## 履歴

Ver. 2006/09/26 説明の記述を修正
Ver. 2004/01/19