# MI_GetNDmaArbitramentRoundRobinCycle

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `u32 MI_GetNDmaArbitramentRoundRobinCycle( void );`

## 引数

なし。

## 返り値

DMA調停方法がラウンドロビン形式のときの、サイクル数パラメータ

## 説明

TWL新規DMA の DMA調停方式がラウンドロビン形式のときの、現在設定されているサイクル数パラメータを取得します。

これは、DSPやARM9からのAHBバスへの要求がある場合に実行可能なサイクル数です。DSPやARM9からのAHBバスへの要求がない場合には無視されます。

DMA調停方式が固定方式である場合はこの設定値は特に意味を持ちません。

以下は取得できる値の表です。

値 | 意味
--- | ---
`MI_NDMA_RCYCLE_0` | 0 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_1` | 1 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_2` | 2 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_4` | 4 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_8` | 8 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_16` | 16 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_32` | 32 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_64` | 64 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_128` | 128 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_256` | 256 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_512` | 512 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_1024` | 1024 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_2048` | 2048 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_4096` | 4096 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_8192` | 8192 サイクル
`MI_NDMA_RCYCLE_16384` | 16384 サイクル

## 内部動作

DMA_GCNT にアクセスしています。

## 参照

`MI_SetNDmaArbitrament, MI_GetNDmaArbitrament
`

## 履歴

2007/09/07 初版