# MIC_GetLastSamplingAddress

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void*  MIC_GetLastSamplingAddress( void );

## 引数

なし。

## 返り値

最後にサンプリングされたデータが格納されたアドレスを返します。

## 説明

マイクの自動サンプリングや周波数限定自動サンプリングを実行中もしくは実行後に、最後にサンプリングされたデータが保存されたバッファのアドレスを取得します。
MICライブラリの初期化直後や、`MIC_StartAutoSampling()`や `MIC_StartLimitedSampling()`により サンプリングが開始された直後の一度もサンプリングしていない状態では、NULLを返します。

## 参照

`MIC_StartAutoSampling, MIC_StartAutoSamplingAsync, MIC_StartLimitedSampling, MIC_StartLimitedSamplingAsync`

## 履歴

Ver. 2007/11/17 周波数限定自動サンプリング時の動作説明を追加
Ver. 2004/11/04 サンプリングが行われる前の返り値を明記
Ver. 2004/06/01 初版