# SND_GetCaptureStatus

## 構文

      #include <nitro/snd.h>

      u32 SND_GetCaptureStatus( void );

## 引数

なし。

## 返り値

各サウンドキャプチャがアクティブかどうかをビットフラグで返します。下位ビットから順に、キャプチャ0、キャプチャ1を 表します。ビットが立っているサウンドキャプチャはアクティブです。

## 説明

サウンドキャプチャがアクティブかどうかを取得します。

### 注意

この関数は、ARM7コマンド関数とは非同期に実行されます。 同期を取るためには、`SND_IsFinishedCommandTag()` などで、 ARM7コマンドの処理が完了したことを確認する必要があります。

## 参照

SND_IsFinishedCommandTag

## 履歴

2004/08/10初版