# G2_SetBG2ControlLargeBmp

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx_bgcnt.h>`

      void G2_SetBG2ControlLargeBmp(
          GXBGScrSizeLargeBmp screenSize,
          GXBGAreaOver areaOver
      );

## 引数

screenSize | スクリーンサイズ
areaOver | エリアオーバー処理オプション

## 返り値

なし。

## 説明

BG2(大画面256色ビットマップBGの場合)を設定します。

`GX_BG_SCRSIZE_LARGEBMP_512x1024` | 画面サイズを512x1024ドット(512Kバイト)にします。
`GX_BG_SCRSIZE_LARGEBMP_1024x512` | 画面サイズを1024x512ドット(512Kバイト)にします。

以下に引数の列挙型の型定義を記しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_BG_SCRSIZE_LARGEBMP_512x1024 = 0,
        GX_BG_SCRSIZE_LARGEBMP_1024x512 = 1
    }
    GXBGScrSizeLargeBmp;

## 参照

G2_GetBG2ControlLargeBmp

## 履歴

Ver. 2004/01/19