# CAMERASize

## 定義

  `#include <twl/camera.h>`

      typedef enum
      {
          CAMERA_SIZE_VGA,
          CAMERA_SIZE_QVGA,
          CAMERA_SIZE_QQVGA,
          CAMERA_SIZE_CIF,
          CAMERA_SIZE_QCIF,
          CAMERA_SIZE_DS_LCD,
          CAMERA_SIZE_DS_LCDx4,

          CAMERA_SIZE_MAX
      }
      CAMERASize;

## 要素

CAMERA_SIZE_VGA | 640x480のサイズを表す。
CAMERA_SIZE_QVGA | 320x240のサイズを表す。
CAMERA_SIZE_QQVGA | 160x120のサイズを表す。
CAMERA_SIZE_CIF | 352x288のサイズを表す。
CAMERA_SIZE_QCIF | 176x144のサイズを表す。
CAMERA_SIZE_DS_LCD | 256x192のサイズを表す。
CAMERA_SIZE_DS_LCDx4 | 512x384のサイズを表す。

## 説明

カメラの解像度を指定するために使用する列挙型です。
CAMERA_SIZE_CIF 及び CAMERA_SIZE_QCIF のアスペクト比は 11:9 になっており、その他は 4:3 になっています。
そのため、CIF 系で取得した画像はその他のサイズで取得した画像から左右が切られた形になります。

## 履歴

2008/09/12 アスペクト比の差について説明追加
2007/11/12 初版