G3_LightColor

# G3*_LightColor

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_LightColor(GXLightId lightID, GXRgb rgb);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_LightColor(GXDLInfo* info, GXLightId lightID, GXRgb rgb);
      void G3C_LightColor(GXDLInfo* info, GXLightId lightID, GXRgb rgb);
      void G3BS_LightColor(GXDLInfo* info, GXLightId lightID, GXRgb rgb);
      void G3CS_LightColor(GXDLInfo* info, GXLightId lightID, GXRgb rgb);

## 引数

info | コマンドリスト情報
lightID | ライトID
rgb | ライトカラー

## 返り値

なし。

## 説明

ライトカラーを設定します。lightID で4つのうちから1つライトを選び、rgb でカラーを設定します。

`GX_LIGHTID_0` | ライト0を指定
`GX_LIGHTID_1` | ライト1を指定
`GX_LIGHTID_2` | ライト2を指定
`GX_LIGHTID_3` | ライト3を指定

以下に`GXLightId`型の型定義を示しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_LIGHTID_0 = 0,
        GX_LIGHTID_1 = 1,
        GX_LIGHTID_2 = 2,
        GX_LIGHTID_3 = 3
    }
    GXLightId;

## 参照

G3_LightVector

## 履歴

Ver. 2004/01/19