# MB_FakeReadParentBssDesc

## 構文

      #include <nitro/mb/mb_fake_child.h>

      BOOL
        MB_FakeReadParentBssDesc( u16 index, WMBssDesc* pBssDesc,
                                      u16 parent_max_size,
                                      u16 child_max_size,
                                      BOOL ks_flag,
                                      BOOL cs_flag );

## 引数

index | マルチブート親機情報の管理インデックス。
pBssDesc | 親機接続情報を取得するための領域へのポインタ。
parent_max_size | 親機MP送信パケットサイズ
child_max_size | 子機MP送信パケットサイズ
ks_flag | キーシェアリングフラグ
cs_flag | 連続転送フラグ

## 返り値

引数indexのさす親機情報が有効である場合はTRUE、有効でないインデックスの場合にはFALSEを返します。

## 説明

`MB_FakeGetParentBssDesc()`で得られる親機接続情報を元に、MPパケットサイズや通信モードの情報を付加した情報を取得します。
DSダウンロードプレイ完了後の親機へ再接続する際にこの接続情報を利用することができます。
引数のindexが有効なインデックスでなかった場合にはFALSEを返します。

## 参照

MB_FakeGetParentBssDesc`、`WM_StartConnect`、WMBssDesc
`

## 履歴

2004/11/25 初版