# WM_GetSharedDataAddress

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      u16* WM_GetSharedDataAddress(
              WMDataSharingInfo*  dsInfo ,
      	WMDataSet*          receiveData,
              u16                 aid
      );

## 引数

dsInfo | データシェアリング情報構造体へのポインタを指定します。 WM_StartDataSharing( )にて指定した構造体を指定して下さい。
receiveData | データ抽出元である受信データへのポインタを指定します。 WM_StepDataSharing( )にて受信したデータを指定して下さい。
aid | データを抽出する端末のAIDを指定します。0 〜 15 の値を指定して下さい。

## 返り値

指定端末から受信したデータへのアドレスを返します。指定端末からの受信データが存在しなければNULLを返します。

## 説明

データシェアリングにて取得したデータ構造体の中から、各端末のデータを抽出します。抽出に失敗した場合はNULLを返します。

## 参照

`WM_StartDataSharing, WM_StepDataSharing`

## 履歴

2005/03/02 aid引数について指定可能範囲を追記
2004/08/11 初版