# CARD_IsExecutableOnTWL

## 構文

  `#include <nitro/card.h>`
  `void CARD_IsExecutableOnTWL(const `CARDRomHeader` *header);`

## 引数

header | 判定すべきプログラムのROMヘッダ情報が格納されたバッファへのポインタ

## 返り値

TWLモードとして起動可能なプログラムであればTRUEを、そうでなければFALSEを返します。

## 説明

プログラムがTWLモードとして起動可能であるかどうかを、ROMヘッダ情報から判定します。
LIMITEDモードまたはHYBRIDモードとしてビルドされたニンテンドーDSi対応プログラムであればTRUEを返し、 NITROモードとしてビルドされたニンテンドーDS専用プログラムであればFALSEを返します。

## 参照

`CARDRomHeader`

## 履歴

2008/11/27 初版