# RTCAlarmStatus

## 定義

  `#include <nitro/rtc.h>`

      typedef enum
      {
      	RTC_ALARM_STATUS_OFF = 0 ,
      	RTC_ALARM_STATUS_ON ,
      	RTC_ALARM_STATUS_MAX

      } RTCAlarmStatus;

## 要素

RTC_ALARM_STATUS_OFF | アラーム割り込みは禁止されている状態
RTC_ALARM_STATUS_ON | アラーム割り込みが許可されている状態

## 説明

リアルタイムクロックに登録しておくことのできるアラームの動作状態です。
アラーム割り込みが許可されている場合は、分の桁上げ処理の度にアラーム設定値と現在値が比較され、一致した場合に割り込みが発生します。
なお、割り込み禁止の状態でアラーム設定値の読み出し、書き込みを行うことはできません。

## 参照

`RTCAlarmParam`

## 履歴

2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/05/18 初版