# TP_RequestSamplingAsync

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_RequestSamplingAsync( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

ARM7に対してその時点での１回のタッチパネル値を要求する非同期関数です。
この関数をコールした後`TP_WaitRawResult()`または、`TP_WaitCalibratedResult()`でタッチパネル値を読み出すことができます。
このコマンドはTPの自動サンプリング中には使用できません。
※MICの自動サンプリング中でも、この関数でのタッチパネル値取得は可能です。
ただし、次のマイクサンプリング終了のタイミングで実行されるため、結果の応答までに通常より少し時間がかかる場合があります。

## 参照

`TP_WaitRawResult, TP_WaitCalibratedResult,TP_RequestRawSampling, TP_RequestCalibratedSampling`

## 履歴

Ver. 2009/07/22 重複していた説明文を削除
Ver. 2004/04/21 初版