# MI_GetNDmaConfig

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `void MI_GetNDmaConfig( u32 ndmaNo, MINDmaConfig *config );`

## 引数

ndmaNo | DMA 番号です。0〜3の値を取ります。
config | コピー先の`MINDmaConfig` 構造体へのポインタです。

## 返り値

なし。

## 説明

MIライブラリ内で保持している、TWL新規DMAの DMA config 構造体を取得します。

ndmaNo で指定した番号の DMAに関する設定を、config で示した領域にコピーします。コピー先の領域は予め確保しておいてください。

## 内部動作

内部の DMA config 領域を `MI_CpuCopy32()` を用いてコピーしています。

## 参照

`MI_InitNDmaConfig, MI_SetNDmaConfig
`

## 履歴

2007/09/07 初版