# SCFG_SetCameraAccessible

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetCameraAccessible( BOOL sw );

## 引数

sw | カメラ I/F ブロックへのアクセス制御です。 TRUE ならばアクセス可能となります。 FALSE ならばアクセス不可能となります。

## 返り値

なし。

## 説明

カメラインターフェースブロックへAHB からアクセス可能かどうかを設定します。

sw をFALSE にするとカメラインターフェースブロックへのアクセスが不可能となります。初期値は 「アクセス可能」 となります。アクセス不可能にしても、バスから見えなくなるだけで、それ以前に設定した値自体は有効です。

安全のため、フラグの値の変更は カメラインターフェースブロックへのアクセスが発生していないときに行ってください。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsCameraAccessible()`

## 履歴

2008/04/07 初期値について追加
2007/10/03 初版