# SCFG_IsSecureRomAccessible

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsSecureRomAccessible( void );

## 引数

なし。

## 返り値

TRUE ならば、アクセス可能で、FALSE ならばアクセス不可能。

## 説明

ARM9 のセキュアROM が使用可能かどうかを調べます。

返り値がTRUE ならばアクセスできます。FALSE ならば AHB からのアクセスが出来ません。

設定は ARM7 で行なわれます。この関数はその設定を読むためのものです。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。もし NITRO ハードウェア上で動作しているときにこの関数を呼ぶと、TRUE が返ります。このように呼び出しても止まりはしませんが、意味のない値となりますのでご注意ください。

###
動作環境・動作モードと返り値の対応表

動作環境 | TWL モード動作での返り値 | NITRO モード動作での返り値
--- | --- | ---
IS-TWL-DEBUGGER TWL 実機 | FALSE | FALSE
IS-NITRO-DEBUGGER ENSATA EMULATOR NITRO 実機 | - (この組み合わせは存在しません) | TRUE この組み合わせは想定範囲外なので この返り値には意味がありません。

## 参照

SCFG概要

## 履歴

2007/10/03 初版