# MIC_StopLimitedSampling

## 構文

  `#include <twl/spi.h>`

      MICResult MIC_StopLimitedSampling( void );

## 引数

なし。

## 返り値

`MICResult`列挙型の処理結果を返します。
処理が正常に完了した場合に MIC_RESULT_SUCCESS が、何らかの原因で失敗した場合にはそれ以外の返り値が返されます。

## 説明

マイクの周波数限定自動サンプリングを停止します。
この関数はARM7に周波数限定自動サンプリング停止要求を発行し、ARM7からの応答を待って処理結果を返します。
`MIC_StopLimitedSamplingAsync()`の同期版です。

## 注意

この関数は同期を取る為にPXI割り込みを待ちますので、PXI割り込みを禁止した状態で呼び出さないようにして下さい。
NITROプラットフォーム上やCODECをCODEC-DSモードで動作させる場合には周波数限定自動サンプリングは行うことができないため、 代わりに自動サンプリング操作用関数`MIC_StopAutoSampling()`が内部的に呼び出されます。

TWL のマイク入力には、微小なノイズが混入することが判明しています。対策はこちらをご覧下さい。

## 参照

`MIC_StopLimitedSamplingAsync, MIC_StartLimitedSampling, MIC_AdjustLimitedSampling`

## 履歴

Ver. 2008/01/09 CODECモードによる動作の差異についての注意を追記
Ver. 2007/11/17 初版