# GX_LoadTexPlttEx

## 構文

      #include <nitro/gx/gx_load.h>

      void GX_LoadTexPlttEx(
          GXVRamTexPltt texPltt,
          const void *pSrc,
          u32 destSlotAddr,
          u32 szByte
      );

## 引数

texPltt | テクスチャパレットスロットの設定
pSrc | 転送元のポインタ
destSlotAddr | 転送先テクスチャパレットスロット内のアドレス
szByte | 転送サイズ（バイト単位）

## 返り値

なし。

## 説明

テクスチャパレットデータをテクスチャパレットに割り当て可能なVRAMバンクにDMA転送します。転送先のアドレス(テクスチャパレット内)を指定することができます。使用するDMAチャネルは`GX_DMAID`(gxcommon.hで定義)で、destSlotAddrとszByteは4の倍数である必要があります。
(注意1) 内部でDMA転送を行うので、前もって転送元のデータを`DC_FlushRange()` 等を用いてメインメモリに書き出しておく必要があります。
(注意2) 転送元と転送先で領域が重なる場合については動作結果は不定です。
(注意3) texPlttで指定されるVRAMバンクはLCDC空間にマップされている必要があります。

## 参照

GX_LoadTexPltt

## 履歴

Ver. 2004/02/23