# MI_GetNDmaArbitramentMode

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `u32 MI_GetNDmaArbitramentMode( void );`

## 引数

なし。

## 返り値

DMA調停方式。
`MI_NDMA_ARBITRAMENT_FIX` ならば、固定方式
`MI_NDMA_ARBITRAMENT_ROUND` ならば、ラウンドロビン(循環)方式

## 説明

現在設定されている、TWL新規DMA の DMA調停方式を取得します。

## 内部動作

DMA_GCNT にアクセスしています。

## 参照

`MI_SetNDmaArbitrament, MI_GetNDmaArbitramentRoundRobinCycle
`

## 履歴

2008/10/30 関数名が間違っていたので修正
2007/09/07 初版