G3_PositionTest

# G3*_PositionTest

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_PositionTest(fx16 x, fx16 y, fx16 z);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3BS_PositionTest(GXDLInfo * info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3B_PositionTest(GXDLInfo * info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3CS_PositionTest(GXDLInfo * info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3C_PositionTest(GXDLInfo * info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);

## 引数

info | コマンドリスト情報
x | テスト用位置座標のX成分
y | テスト用位置座標のY成分
z | テスト用位置座標のZ成分

## 返り値

なし

## 説明

位置座標をカレントクリップ座標行列（カレント射影行列にカレント位置座標行列を乗じたもの）により座標変換します。x,y,zに変換するベクトルを設定します。結果は`G3X_GetPositionTestResult()` で取得します。

## 参照

G3_BoxTest, G3_VectorTest, G3X_GetPositionTestResult

## 履歴

Ver. 2004/01/19