# OS_GetCpsrIrq

## 構文

  `#include <nitro/os.h>`
  `OSIntrMode OS_GetCpsrIrq( void );`

## 引数

なし。

## 返り値

現在の IRQ割込み状態を表す値を返します。

返り値の型は `OSIntrMode` ( `u32` の typedef ) ですが、返り得る値は以下の `OSIntrMode_Irq` 列挙型　の値のどちらかです。

値 | 現在の状態
--- | ---
OS_INTRMODE_IRQ_DISABLE | IRQディセーブル(禁止)
OS_INTRMODE_IRQ_ENABLE | IRQイネーブル(許可)

## 説明

現在のIRQ 割り込み状態を取得します。

## 内部動作

CPSRレジスタ(current program status register)からIRQ割り込みの制御ビットを読みこみます。

## 参照

`OS_EnableInterrupts, OS_DisableInterrupts
`

## 履歴

2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/01/14 関数名を `OS_GetInterrupts` から変更
2003/12/01 初版