# マイク入力におけるハードウェアノイズ (overview)

このページは TWL ハードウェアでの動作に関わる説明となります。

## 説明

TWL のマイク入力には約8kHzの微小なハードウェアノイズが混入することが判明しています。
このハードウェアノイズを取り除き、よりクリアなマイク入力を得るには `SNDEX_SetIirFilter[Async]()` を使用して8kHzのBEFフィルタ(特定周波数成分を減衰させる)を実装して下さい。

## 実装方法

`SNDEX_SetIirFilter[Async]()` に渡す推奨パラメータ（`SNDEXIirFilterParam`構造体）は以下の通りです。

- サンプリング周波数=32.73k のとき

- n0: 6B36
- n1: FC2D
- n2: 6B36
- d1: 03D3
- d2: A994

- サンプリング周波数=47.61k のとき

- n0: 7108
- n1: C7D7
- n2: 7108
- d1: 3829
- d2: 9DF0

## 注意

このフィルタはCODEC-TWLモード時にのみ実装可能です。BEFフィルタを実装した場合、ノイズではない正常な8kHz成分も減衰されてしまうことに注意してください。

## 履歴

2008/09/01 初版