# MIUncompContextRL

## 定義

      #include <nitro/mi/uncomp_stream.h>

      typedef struct
      {
          u8* destp;       // 4B
          s32 destCount;   // 4B
          u16 destTmp;     // 2B
          u8  destTmpCnt;  // 1B
          u8  flags;       // 1B
          u16 length;      // 2B
          u8  _padding[2]; // 2B
                           // 計 16B
      } MIUncompContextRL;

## 説明

ランレングス圧縮されたデータをカードから読み込みながら順次ストリーミング展開をおこなう際に、
データ展開状況を保存しておくためのコンテキスト構造体です。
`MI_InitUncompContextRL()`でコンテキストの初期化をおこない、`MI_ReadUncompRL*()`でこのコンテキストを使用して展開状況を保管します。

destp | 展開したデータの書き込み先領域へのポインタ
destCount | 残り書き込みサイズ
destTmp | 書き込み途中のデータ退避用
destTmpCnt | 書き込み途中のデータサイズ退避用
flags | 圧縮フラグデータ退避用
length | 連続書き込みサイズ退避用

## 参照

`MI_InitUncompContextRL, MI_ReadUncompRL*, MIUncompContextLZ,MIUncompContextHuffman
`

## 履歴

2004/11/30 初版