# SND_UnlockChannel

## 構文

      #include <nitro/snd.h>

      void SND_UnlockChannel( u32 chBitMask, u32 flags );

## 引数

`chBitMask` | チャンネルビットマスクです。どのチャンネルを操作するかを指定します。
`flags` | オプションフラグです。現在は使用しませんので０を入れます。

## 返り値

なし。

## 説明

`SND_LockChannel()` でロックした チャンネルのロックを解除します。

どのチャンネルを操作するのかは、チャンネルビットマスク`chBitMask`で指定します。各ビットは、最下位ビットがチャンネル0で、以下順にチャンネル1、チャンネル2、、、を表しています。ビットが立っているものに対応するチャンネルに対してのみ、操作を行います。

### 注意

この関数は、ARM7コマンド予約関数です。 この関数を呼びだした後、 `SND_FlushCommand()` で コマンドを発行して始めて、処理が行われます。

また、処理の完了と同期を取る必要がある場合は、 まず、この関数呼び出しの直後に、 `SND_GetCurrentCommandTag()` で、コマンドタグを取得しておきます。 そしてコマンド発行後に、取得したコマンドタグを使って `SND_IsFinishedCommandTag()` または、 `SND_WaitForCommandProc()` を呼びだして、 処理の完了をチェックしたり、待ったりします。

## 参照

SND_LockChannel, SND_FlushCommand, SND_GetCurrentCommandTag, SND_IsFinishedCommandTag, SND_WaitForCommandProc

## 履歴

2005/02/17 ARM7コマンド処理の注意書き追加
2004/10/21 `SND_LockChannel()`への参照追加
2004/07/20 初版