# CARD_ReadFlash

## 構文

  `#include <nitro/card.h>`
  `BOOL CARD_ReadFlash(u32 src, void *dst, u32 len);`

## 引数

src | 転送元の FLASH アドレス
dst | 転送先のメモリアドレス
len | 読み出すデータのバイト長

## 返り値

処理が正しく成功すれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

FLASH デバイスからデータを同期的に読み出します。
この関数は処理が完了するまで制御を返しません。
処理が正しく成功すれば TRUE を、失敗した場合は FALSE を返します。
失敗時の詳細な結果値を取得するにはCARD_GetResultCode( )を呼び出してください。
この関数を使用する場合、事前にアクセスバスをCARD_LockBackup( )でロックしている必要があります。
この関数は内部でPXIを介してARM7プロセッサと通信しています。
PXIの割り込みが有効でないと処理が完了しない点に注意してください。

## 参照

`CARD_GetResultCode, CARD_IsBackupFlash, CARD_ReadFlashAsync, CARD_WriteFlash, CARD_VerifyFlash, CARD_WriteAndVerifyFlash`

## 履歴

2004/12/09 記述修正 「IOプロセッサ」→「ARM7プロセッサ」
2004/08/31 CARD_GetResultCode( )についての記述を追加
2004/08/23 関数変更によるリンク修正
2004/08/18 初版