G3_PushMtx

# G3*_PushMtx

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_PushMtx();

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_PushMtx(GXDLInfo* info);
      void G3C_PushMtx(GXDLInfo* info);
      void G3BS_PushMtx(GXDLInfo* info);
      void G3CS_PushMtx(GXDLInfo* info);

## 引数

info | コマンドリスト情報

## 返り値

なし。

## 説明

カレント行列をスタックへプッシュします。ただし、位置座標行列スタックと方向ベクトル行列は連動しているため、行列モードがPosition モードとPosition・Vector同時設定モードのどちらの場合でも、両方のスタックに対する操作となります。プッシュの結果、行列スタックがオーバーフローしたかどうかは、`G3X_IsMtxStackOverflow()` でチェックすることが可能です。
現在の行列スタックのレベルは、`G3X_GetMtxStackLevelPV(), G3X_GetMtxStackLevelPJ()` で取得することができます。

## 参照

G3*_MtxMode, G3*_Identity, G3*_LoadMtx43, G3*_LoadMtx44, G3*_MultMtx43, G3*_MultMtx44, G3*_MultMtx33, G3*_PopMtx, G3*_StoreMtx, G3*_RestoreMtx, G3*_Scale, G3*_Translate

## 履歴

Ver. 2004/01/19