# SCFG_IsCardFixed

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsCardFixed( void );

## 引数

なし。

## 返り値

現在の設定を返します。
TRUE ならば回路の修正を行います。
FALSE ならば回路の修正を行いませんのでNITRO-CPU と同じ動作となります。

## 説明

メモリカードインターフェース回路を修正する設定となっているかを取得します。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_SetCardFixed()`

## 履歴

2007/10/03 初版