# CARD_IsExecutableOnNTR

## 構文

  `#include <nitro/card.h>`
  `void CARD_IsExecutableOnNTR(const `CARDRomHeader` *header);`

## 引数

header | 判定すべきプログラムのROMヘッダ情報が格納されたバッファへのポインタ

## 返り値

DSモードとして起動可能なプログラムであればTRUEを、そうでなければFALSEを返します。

## 説明

プログラムがDSモードとして起動可能であるかどうかを、ROMヘッダ情報から判定します。
NITROモードまたはHYBRIDモードとしてビルドされたニンテンドーDS対応プログラムであればTRUEを返し、 LIMITEDモードとしてビルドされたニンテンドーDSi専用プログラムであればFALSEを返します。

## 参照

`CARDRomHeader`

## 履歴

2008/11/27 初版