# GX_SetDispSelect

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      void GX_SetDispSelect(GXDispSelect sel);

## 引数

sel | LCD出力先の割り当て

## 返り値

なし。

## 説明

LCD出力先を設定します。

`GX_DISP_SELECT_MAIN_SUB` | 上のLCDにメインエンジンの出力（２Ｄ／３Ｄ）を、下のLCDにサブエンジンの出力（２Ｄ）を表示します。
`GX_DISP_SELECT_SUB_MAIN` | 上のLCDにサブエンジンの出力（２Ｄ）を、下のLCDにメインエンジンの出力（２Ｄ／３Ｄ）を表示します。

以下に`GXDispSelect`型の型定義を示しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_DISP_SELECT_SUB_MAIN = 0,
        GX_DISP_SELECT_MAIN_SUB = 1
    }
    GXDispSelect;

## 参照

GX_GetDispSelect

## 履歴

Ver. 2004/02/09