# TP_GetLatestRawPointInAuto

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_GetLatestRawPointInAuto( TPData * result );

## 引数

result | 結果を取得するためのポインタ

## 返り値

なし。

## 説明

過去１フレーム内のオートサンプリング結果の中から、有効な最新のタッチパネル値を選んで取得することができます。
過去１フレームの中で、有効なサンプリング値が発見されなかった場合には、validityのフラグを立てた座標が取得されます。
値のx,y座標はキャリブレーションされていない(0〜4095)の範囲をとります。

## 参照

`TPData, TP_GetLatestCalibratedPointInAuto,TP_RequestAutoSamplingStart`

## 履歴

Ver. 2004/04/16 初版