# OS_IsAvailableWireless

## 構文

  `#include <twl/os.h>`
  `BOOL OS_IsAvailableWireless(void);`

## 引数

なし。

## 返り値

TWL の本体設定で設定した無線通信機能の ON/OFF 情報を取得します。

TRUE ならば現在無線通信が利用可能であることを表し、FALSE ならば利用できないことを表します。

NITRO モードで動作している場合は 常にTRUE を返しますが、
TWL の本体設定で設定した無線通信機能がOFF の場合は、実際には無線通信機能が使えません。

## 説明

TWL の本体設定の「無線通信」の項目で設定した無線通信機能の ON/OFF 情報を取得します。

## 参照

`OSOwnerInfoEx`

## 履歴

2009/03/11 NITRO モードで無線通信機能が使えないことを追記
2008/12/18 かならず TRUE を返す条件が曖昧だったので文面を修正
2008/10/29 返り値、説明の文章がわかりにくかったので、理解しやすいよう文章を変更
2008/09/02 初版