# SCFG_IsWramAccessible

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsWramAccessible( void );

## 引数

なし。

## 返り値

TRUE ならばいずれのブロックからもアクセス可能。
FALSE ならば各WRAMレジスタの設定によります。

## 説明

共有WRAM (WRAM-A/B/C) に、いずれのブロックからもアクセス可能かどうかを取得します。

設定はARM7 で行われます。この関数はその設定を読むためのものです。

返り値がTRUE の場合、ARM9, ARM7, DSP のいずれからもアクセスが可能となっています。

返り値がFALSE となっている場合は、WRAM-A から WRAM-C に関するそれぞれのレジスタの設定によります。

この設定はARM7で行われます。この関数は、その設定を読むためのものです。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要

## 履歴

2007/10/03 初版