# MI_SetNDmaWordCount

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `void MI_SetNDmaWordCount( u32 ndmaNo, u32 wordCount );`

## 引数

ndmaNo | 設定する DMA番号 (0〜3)
wordCount | ワードカウント値です。(0〜0xFFFFFF)

## 返り値

なし。

## 説明

TWL新規DMAが動作する際のデフォルトの転送ワードを設定します。

対象は ndmaNo で指定する DMA です。ここでは内部の DMA config 構造体を書き換えるだけで、実際の IOレジスタは動作するときまで書き換えません。

wordCount で DMA起動要求毎の転送ワード数を指定します。0 〜 0xFFFFFF の値を設定できますが、0 を指定した場合、0x1000000 ワードの設定となります。

## 内部動作

ライブラリ内部のDMA cofig 構造体を書き換えます。この値は後に DMAxWCNT レジスタの値となります。

## 参照

`MI_GetNDmaWordCount()
`

## 履歴

2007/09/06 初版