====================================================================================
                          ensata NITRO Software Emulator
                                  version 1.4k

                                                                    作成：2011/04/11
                                                    Copyright (C) 2004-2012 Nintendo
====================================================================================

【はじめに】
    ensata NITRO Software Emulator (以下 ensata と略す)はNITROアプリケーション
    開発のためのデバッグターゲットの１つとして開発されました。

【動作環境】
    Windows Vista/XP/2000(SP4 + IE6)
    DirectX8以上のランタイム(Direct3Dを使用する場合はDirectX9以上)

【ファイル構成】
   [ensata]
    ┣[dlls]
    ┃ ┣StrRes_eng.dll
    ┃ ┗uimain.dll
    ┣[ext_dlls]
    ┃ ┣est_is_chara.dll
    ┃ ┗est_nitro_viewer.dll
    ┣[Help]
    ┃ ┣ensata.chm
    ┃ ┗ensata_jp.chm
    ┣[Release]
    ┃ ┗ensata.exe
    ┣[skins]
    ┃ ┗default_skin.bmp
    ┣[unreg]
    ┃ ┗unreg.exe
    ┣Readme.txt
    ┗Readme_jp.txt

【インストール】
    ⇒新規インストールの場合
      新規にインストールする場合は、上述のファイル構成のまま、適当な所にコピーして下さい。

    ⇒マイナーアップデートの場合
      以前のバージョンを既にインストールして、アクティベーション済みの場合は、
      上述のフォルダ構成のまま、既にインストールしたフォルダに上書きコピーして下さい。
      初期化ファイルやアクティベーション情報が引き続き使用可能となっています。

    ⇒メジャーアップデートの場合
      以前のバージョンを既にインストールしている場合は、既にインストールしたフォルダに
      上書きコピーして下さい。初期化ファイルが引き続き使用可能となっています。
      アクティベーション情報は引き継げませんので、必ずアクティベーションし直して下さい。

【アンインストール】
    手動で削除します。必ず下記の順番で作業して下さい。
    (1) レジストリキーの削除
        ensataで使用したレジストリキーを削除します。
        ensataインストールフォルダにある削除ツール「unreg/unreg.exe」を実行して下さい。
    (2) ファイルの削除
        インストールの際コピーしたフォルダを手動ですべて削除します。
    以上でアンインストールは完了です。

【アクティベーション】
    初めてensataを起動する場合、アクティベーションをする必要があります。
    詳細はヘルプ「Help/ensata_jp.chm」の「起動」のページをご確認下さい。

    なお、本バージョンの使用期限は、2013年3月31日までか、または
    アクティベーションしてから、１８０日後か、いずれか早い方で制限されます。
    継続して使用する場合は、NTSC-ONLINEへアクセスして、最新バージョンを
    ダウンロードするか、アクティベーションし直して下さい。

【補足】
    ensataでは、サブプロセッサの実装はNitroSDKあるいはNitroSystem(開発環境という)に合わせた
    ソフトウェアパッチになります。したがって、対応していない開発環境のバージョンでは正しく
    動作しません。なお、対応している開発環境のバージョンは、ensataのメニュー[設定]-[バージョン]
    を選択して確認して下さい。
    TwlSDKでビルドされた実行ファイルは、TWLSDK_PLATFORMがNITROの場合のみ、ensataで動作します。




