# MB_CommBootRequest

## 構文

  `#include <nitro/mb.h>`
  `BOOL MB_CommBootRequest( u16 child_aid );
  `

## 引数

child_aid | ブート要求を送信する子機を指す aid

## 返り値

指定した子機に正しくブート要求を送れれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

現在親機とマルチブート処理を行っている特定の子機に対してブート要求を送信します。
指定した子機からすでにブート可能状態の通知を受信済みで、
かつその子機へ正しく要求を送信できれば TRUE を返します。

## 参照

`MBCommPState
MB_CommGetParentState MB_CommGetChildUser MB_StartParent MB_End
`

## 履歴

2004/09/09 引数を追加
2004/08/11 初版