# TP_WaitAllBusy

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_WaitAllBusy( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

ARM7へ送信されたタッチパネルのリクエスト命令に対する処理が終了するまでウェイトをおこないます。

## 注意

この関数はARM7からの完了応答を割り込みで待ちます。ARM7からのFIFO受信割り込みが禁止された状態でコールされるとウェイトから復帰できなくなる場合がありますのでご注意ください。

## 参照

`TP_RequestAutoSamplingStart, TP_RequestAutoSamplingStop,TP_RequestSetStability, TP_CheckError`

## 履歴

Ver. 2004/04/16 初版