
   DS-MRC Ver.1.26　取扱説明書		
						2011.9.6
――――――――――――――――――――――――――――――――――


■パッケージ構成
* DS_MRC.exe : 
　　プログラム本体です。

* DS_MRC_Manual.pdf : 
　　DS-MRC 解説書です。DS-MRC の詳しい使い方を記載しています。

■使用方法
　　・「DS_MRC.exe」もしくはそのショートカットをダブルクリックして起
　　　動します。
　　・「Load」ボタンを押して対象ファイルを選択、もしくはドラッグ＆ド
　　　ロップしてファイルを開きます。
　　　（"DS_MRC.exe"もしくはそのショートカットに対象ファイルを直接、
　　　ドラッグ＆ドロップしてファイルを開くこともできます。）
　　・ROM内登録データ等が表示されます。
　　・エラーがある場合は、その箇所は赤く表示され、一番上の「メッセー
　　　ジBOX」にその詳細が表示されます。
　　　複数の箇所にエラーがある場合、「メッセージBOX」右端の「ドロップ
　　　ダウンボタン(▼マーク）」を押せば、すべてのエラーの詳細がリスト
　　　表示されます。
　　・エラーが見つからなければ、「メッセージBOX」に『矛盾点はありませ
　　　ん。』と表示されます。
　　・「CRC」ボタンを押せば、対象ファイル全体のCRCを計算できます。
　　　このCRCは「Nintendo CRC」を使用しており、AGBのときと同じ計算方法
　　　です。

■変更履歴
　2004.10.12
　　・「マスクROM制御情報」の項目を追加。
  2004.10.28
    ・SDKバージョンの表示形式を変更。
    ・一部エラーメッセージと誤字の修正。
  2004.11.08
    ・英文エラーメッセージの一部を修正。
  2005.3.11
    ・「ワンタイムPROM」に対応。
  2005.4.21
    ・ミドルウェア表示機能に対応。（例：音声認識ライブラリ）
  2005.5.17
    ・SDKバージョンのフォーマット変更に対応。
      (参考：NITRO-SDK関数リファレンスマニュアル 変更履歴 Note 24-05）
  2005.6.8
    ・中国向けアプリケーションに対応。
  2005.8.25
    ・「ワンタイムPROM」表示時の脱字を修正。
    ・ミドルウェアが複数ある場合に発生していた表示不具合を修正。
  2005.9.30
　　・ミドルウェアの一部を非表示に変更。
  2005.11.1
    ・「RELSTEP」の項目を削除。
    ・ROMデータがFINALROMビルドでないとき、警告表示するように対応。
　　　（NITRO-SDK3.0 PR4以降のSDKを使用した場合に限ります。）
  2006.1.26
　　・「SDKバージョン」の項目から"+ RELSTEP"の表記を削除。
　　・特定のミドルウェアの表示で起きていた不具合を修正。
  2006.2.14
　　・"NITRO-WiFi"と"NITRO-DWC"のバージョン表示に対応。
　　　（どちらも1.0 正式版以降を使用した場合に限ります。）
　　・常駐モジュール内に存在するNITRO-SDKは、青文字で表示するように対応。
　　・予約領域[0x01F] に関するエラーメッセージを変更。
　　・「マスクROM制御情報」、「SDKバージョン」、「ミドルウェア」のレイ
　　　アウトを変更。
  2006.4.6
　　・"NITRO-WiFi"と"NITRO-DWC"のバージョン表示の不具合を修正。
  2006.5.11
    ・「アプリケーション最終ROMオフセット[0x080 - 0x083] 」が設定されて
　　　いないとき、警告表示するように対応。
　　・予約領域のチェックを行う範囲を修正。
　　・ROMSpeedTypeが設定されていない場合のエラーメッセージを追加。
  2006.5.23
　　・NITRO-SDK3.1での予約領域の変更に対応。
  2006.6.16
　　・1GbitROMの容量制限に対応。
　　・他のマニュアルと同期を取るため、「マスクROM制御情報」を
　　　「ROMコントロール情報」に名称変更。
　　・デバイス容量が1Gbitのとき、「ROMコントロール情報」が『ワンタイム
    　PROM設定』に設定されていなければエラー表示するように対応。
　　・デバイス容量が64Mbitのとき、「ROMコントロール情報」が『マスクROM
    　設定』に設定されていなければ警告表示するように対応。
  2006.6.29
　　・ファイル名に大文字が使用されていない場合のエラーメッセージを追加。
　　・「DS-MRC解説書」を同梱。
  2006.8.2
　　・「NITRO-SDK」と「ミドルウェア」の表示が崩れることがある不具合を
　　　修正。
  2006.12.1
　　・韓国向けアプリケーションに対応。
  2006.12.4
　　・デバイス容量がROM容量に無駄のある値に設定されているとき、警告表示
　　　する機能を追加。
  2007.1.29
　　・「NITRO-SDK」の表示が崩れることがある不具合を修正。
  2007.4.4  
　　・"NITRO-DWC-DL"のバージョン表示に対応。
    ・2GbitROMの容量制限に対応。
  2008.10.2
　　・デバイス容量がROM容量に無駄のある値に設定されているときの警告表示
　　　について、発生条件を一部修正。
  2008.11.26
　　・2GbitROMのマスターを読み込んだ際に、「英語/日本語」の切り替えボタン
　　　を押すと、正しいマスターでも”2GbitROMの容量制限”のエラーが出てし
　　　まう不具合を修正。
　2011.8.31
　　・4GbitROMの容量制限に対応。
　　・インストーラーを削除。
　2011.9.6
　　・4GbitROMの容量制限において、制限するサイズが間違っていたのを修正。


マスターROM提出手順に関しては、「マスターROM提出手順書」をご参照ください。


　　任天堂　宇治工場　製品技術部
