# MI_Card_NDmaCopy

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `void MI_Card_NDmaCopy( u32 ndmaNo,
  const void *src,
  void *dest,
  u32 size );`

## 引数

ndmaNo | 使用DMAチャンネル
src | 転送元アドレス
dest | 転送先アドレス
size | 転送サイズ

## 返り値

なし。

## 説明

新規DMAを用いてカード割り込みによるコピーを行います。カード割り込みが発生したときにDMAが起動します。

新規DMAを用いてワード(4byte)単位でコピーを行います。転送元アドレス src、転送先アドレスdest は4バイトアラインメントする必要があります。転送サイズ size も4の倍数である必要があります。

## 内部動作

新規DMAレジスタにアクセスしています。

## 参照

`MI_NDmaCopy
`

## 履歴

2007/10/04 初版