# NNS_SndArcLoadWaveArc

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      BOOL NNS_SndArcLoadWaveArc( int waveArcNo, NNSSndHeapHandle heap );

## 引数

`waveArcNo` | 波形アーカイブ番号です。
`heap` | サウンドヒープハンドルです。

## 返り値

ロードに成功したかどうかを返します。

## 説明

波形アーカイブをヒープへロードします。

ロードに必要なメモリは、サウンドヒープ`heap`から、 `NNS_SndHeapAlloc`関数で自動的に確保されます。 メモリの確保に失敗すると、処理を中断して、FALSEを返します。

既にメモリ上にあるサウンドデータについては、ロードは実行されません。 サウンドデータがメモリ上にあるかどうかの判定は、 `NNS_SndArcGetFileAddress`関数で行っています。 また、ロードに成功したデータは、 `NNS_SndArcSetFileAddress`関数で、 アドレスをセットしています。

一度に行う読み込みサイズを制限したい場合は、 `NNS_SndArcSetLoadBlockSize`関数で、 ロードブロックサイズを設定してください。

### 注意

この関数は、 `NNS_SndArcInit`関数で初期化されたサウンドアーカイブに対して使います。 `NNS_SndArcInitOnMemory`関数で 初期化されたサウンドアーカイブに対しては使えません。

サウンドアーカイブ定義ファイルの波形アーカイブセクションで、 s オプションをつけると波形の個別ロードができるようになりますが、 このとき本関数は波形アーカイブのヘッダーと波形テーブルだけをロードします (波形本体は、`NNS_SndArcLoadBank` 関数などとともにロードされます)。 一方、s オプションをつけない場合、本関数は波形アーカイブ全体をロードします。

s オプションをつけた場合にロードされる波形テーブルは、 どの波形がロード済みなのかを管理するために NITRO コンポーザ内部で利用されます。 波形テーブルのサイズは、波形アーカイブに含まれる波形の数に比例し、 波形 4 つにつき 32 バイトずつ増えていきます。

## 参照

NNS_SndHeapAlloc, NNS_SndArcGetFileAddress, NNS_SndArcSetFileAddress, NNS_SndArcSetLoadBlockSize, NNS_SndArcInit, NNS_SndArcInitOnMemory

## 履歴

2009/06/29 個別ロードに関する説明を追記
2007/10/17 NNS_SndArcSetLoadBlockSize関数に関する説明追加
2004/06/01 初版