# SCFG_IsDSPAccessible

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsDSPAccessible( void );

## 引数

なし。

## 返り値

TRUE の場合、DSPブロックへアクセスが可能です。
FALSE の場合、DSPブロックへのアクセスは不可能です。

## 説明

DSPブロックへAHB からアクセス可能かどうかの設定を取得します。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_SetDSPAccessible()`

## 履歴

2007/10/03 初版