# MI_GetWramMapEnd*

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `u32 MI_GetWramMapEnd_A( void )`
  `u32 MI_GetWramMapEnd_B( void )`
  `u32 MI_GetWramMapEnd_C( void )`

## 引数

なし。

## 返り値

WRAM がマッピングされている領域の上位アドレスです。

## 説明

指定のWRAM領域がマッピングされている領域の上位アドレスを取得します。

`MI_GetWramMapEnd_A()` は WRAM-A について情報を取得します。
`MI_GetWramMapEnd_B()` は WRAM-B について情報を取得します。
`MI_GetWramMapEnd_C()` は WRAM-C について情報を取得します。

下位アドレスを取得する関数は、`MI_GetWramMapStart*()` です。

## 内部動作

IOレジスタのMBK6〜MBK8 にアクセスしています。

## 参照

概要(ワークRAM)、MI関連の定数
`MI_GetWramMapStart*()`

## 履歴

2007/08/22 初版